|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **榆树市新民学校教学楼及食堂维修等工程内容概况**  **（具体以采购人实际需求为准）** | | | |
| 序号 | 项目工程名称 | 工程数量 | 备 注 |
| **一、食堂维修** | | | |
| 1 | 食堂空心砖墙拆除 | 150 | 150平方米，含脚手架及清运等。 |
| 2 | 拆除墙体地面、墙面恢复 | 1 | 1项，含抹灰找平、刮大白、粘地面砖等。 |
| 3 | 操作间、餐厅新做铝扣板吊顶 | 1500 | 1500平方米，含灯具、吊筋、龙骨、脚手架及原棚拆除、清运等。 |
| 4 | 一楼地面粘防滑 地面砖 | 780 | 780平方米，含原地面砖拆除及清运等。 |
| 5 | 二楼操作间地面粘防滑地面砖 | 140 | 140平方米，含原地面砖拆除及清运等。 |
| 6 | 二楼操作间防水 | 140 | 140平方米，新做地面高分子防水。 |
| 7 | 墙面粘竹炭纤维板 | 760 | 760平方米，含包窗口、扣件、玻璃胶、发泡胶等，含脚手架。 |
| 8 | 换塑钢窗 | 385 | 385平方米，三玻，甲乙双方共同购置，含拆、抹窗口及打发泡胶等。 |
| 9 | 外墙面维修及喷真石漆 | 1140 | 1140平方米，含原墙面清理、破损处修复、刷界面剂、喷真石漆及脚手架等。 |
| 10 | 换实木烤漆门 | 15 | 15樘，含含运输、安装、拆抹门口等。 |
| 11 | 换乙级防火门 | 8 | 8樘，对开扇。含运输安装、拆抹门口等。 |
| 12 | 室内卫生间隔断 | 20 | 20平方米，铁框内镶嵌生态木板，含制作安装等。 |
| 13 | 换小便器 | 4 | 4个，含原小便器拆除及上下水连接等。 |
| 14 | 消防栓移位 | 2 | 2个 |
| 15 | 雨达防水 | 30 | 30平方米，用40mm厚SBS防水卷材平铺，含原防水层拆除及清运等。 |
| 16 | 新建室外白钢门斗 | 56 | 56平方米 |
| **二、教学楼维修** | | | |
| 1 | 雨搭下刮耐水腻子 | 450 | 450平方米，含棚面清理及脚手架等 |
| 2 | 1-4栋、食堂换肯德基门 | 335 | 335平方 |
| 3 | 外墙面维修及喷真石漆 | 14200 | 14200平方米，含原墙面清理、破损处修复、刷界面剂、喷真石漆及脚手架等。 |
| 4 | 1-4栋室内刮大白 | 15300 | 15300平方米，包括教室墙，楼梯间棚顶。 |
| 5 | 1-4栋一楼地面粘地面砖 | 2200 | 780平方米，含原地面砖拆除及清运等。 |
| 6 | 1-4栋走廊地砖修复 | 324 | 324平方米，含原地面砖拆除及清运等。 |
| 7 | 2栋下水管道更换 | 28 | 28米，含钩机、400水泥管、土方回填、路面恢复等。 |
| 8 | 卫生间防水 | 950 | 36个卫生间，950平方米，高分子防水 |
| 9 | 卫生间地面粘防滑 地面砖 | 1000 | 1000平方米，含原地面砖拆除及清运等。 |
| 10 | 1-4栋卫生间排风管道接到房顶做排风设施 | 8 | 8处，含水钻钻眼出屋面。 |
| 11 | 1-4栋卫生间铝扣板吊顶 | 950 | 950平方米，含吊筋、龙骨、脚手架及原棚拆除、清运等。 |
| 12 | 1-4栋楼卫生间隔断 | 705 | 705平方米，铁框内镶嵌生态木板，含制作安装等。 |
| 13 | 1-4栋楼卫生间换小便器 | 72 | 72个，含原小便器拆除及上下水连接等。 |
| 14 | 1-4栋楼卫生间换蹲便器 | 216 | 216个，含原蹲便器拆除及上下水连接等。 |
| 15 | 1、3、4栋卫生间更换洗手池、理石台面、拖布池 | 30 | 28个卫生间，含原台面、砖砌拖布池拆除，水龙头、上下水连接等。 |
| 16 | 1-4栋卫生间更换烤漆门 | 40 | 40套，含拆除，打胶等。 |
| 17 | 3、4栋楼卫生间下水管道维修 | 3 | 3处，含换下水管、管件、地面破拆及地面恢复等。 |
| 18 | 1-4栋教学楼新做三防板棚 | 1680 | 1680平方米，含龙骨、格栅灯、吊件及脚手架，含拆除及清运。 |
| 19 | 门厅新做三防板棚 | 400 | 400平方米，含龙骨、格栅灯、吊件及脚手架，含拆除及清运。 |
| 20 | 1-4栋楼顶楼棚维修 | 3750 | 3750平方米，含龙骨、格栅灯、吊件及脚手架，含拆除及清运。 |
| 21 | 1-4栋楼塑钢窗更换 | 2520 | 762扇，2520平方米，三玻，甲乙双方共同购置，含拆、抹窗口及打发泡胶等。 |
| 22 | 1-4栋楼楼顶露台防水 | 320 | 320平方米，用40mm厚SBS防水卷材平铺，含原防水层拆除及清运等。 |
| 23 | 1-4栋楼雨达防水 | 450 | 450平方米，用40mm厚SBS防水卷材平铺，含原防水层拆除及清运等。 |
| 24 | 阶梯教室新做混凝土地面 | 600 | 含原地面拆除、清运、地沟修复、消防管道修复，植筋、￠8钢筋网，间距200mm\*200mm，再打100mm厚C25混凝土。 |
| 25 | 阶梯教室换肯德基对开门 | 20 | 4樘共20平方含运输、安装、拆抹门口等。 |
| **三、室外维修** | | | |
| 1 | 更换伸缩门（含门头） | 2 | 2套，每个伸缩门13.5米。2个角门每个2米 |
| 2 | 南北门卫室新做扣板棚 | 105 | 105平方米，30mm\*50mm松木吊方，含棚角线、脚手架等。 |
| 3 | 北门甬路两侧墙面喷真石漆 | 180 | 180平方米，含原墙面清理、破损处修复、刷界面剂、喷真石漆及脚手架等。 |
| 4 | 4栋南北门新做台阶 | 90 | 90平方米，含原台阶拆除、清运、新做混凝土台阶、粘防滑大理石等。 |
| 5 | 铁艺栅栏 | 700 | 长700米高2.2米，含现有墙垛拆除、清运 |
| 6 | 1-4栋散水 | 720 | 720延长米，含原有散水拆除、清运、地面夯实、铺钢筋网后再打70mm厚混凝土。 |
| 7 | 教学楼楼顶挑檐加固及维修 | 800 | 800米，含原墙面清理、破损处修复、喷真石漆及脚手架等。 |
| 8 | 新做混凝土场地 | 5400 | 5400平方米，铺50mm厚中砂压实后再铺足￠8钢筋帘子（间距400mm方格网）再打120mm厚C25商品混凝土，含场地推平碾压及钢筋制作、绑扎等，含原场地方砖拆除、清运及场地推平碾压等。 |
| 9 | 铺柏油场地 | 5400 | 5400平方米。 |
| 四、新建旗台 | | 1 | 1座，按照图纸设计施工。 |
| 五、食堂周围新做混凝土场地 | | 2700 | 1700平方米，需铺设30厘米厚山皮石，铺50mm厚中砂压实后再铺足￠8钢筋帘子（间距400mm方格网）再打120mm厚C25商品混凝土，含场地推平碾压及钢筋制作、绑扎等。含场地推平碾压等。 |
| 六、阶梯式教室装修 | |  | 现金额为估算价格，具体工程量按图纸施工为准，含室内装修、背景屏幕、灯光、音响、桌椅等、含暖气管道更改（或改水地暖）等。 |